
Конфигурация FC SAN - часть 1

1. Имена портов хранения




1. Таблица зонирования IO Module 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **World Wide Node Name** | **World Wide Port Name** | **Порты** |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:64:08:E0:02:22 | FC port 0 on SPA |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6C:08:E0:02:22 | FC port 0 on SPB |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:65:08:E0:02:22 | FC port 1 on SPA |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6D:08:E0:02:22 | FC port 1 on SPB |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:66:08:E0:02:22 | FC port 2 on SPA |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6E:08:E0:02:22 | FC port 2 on SPB |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:67:08:E0:02:22 | FC port 3 on SPA |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6F:08:E0:02:22 | FC port 3 on SPB |

1. Таблица зонирования для портов инициаторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **World Wide Node Name** | **World Wide Port Name** | **Целевые порты** |
| 20:00:00:90:FA:14:3D:60 | 10:00:00:90:FA:14:3D:60 | IO 0 - FC port 0 on SPA  (Хост – 10.244.214.222) |
| 20:00:00:90:FA:14:3D:61 | 10:00:00:90:FA:14:3D:61 | IO 0 - FC port 0 on SPB  (Хост – 10.244.214.222) |
| 20:00:00:90:FA:14:3F:10 | 10:00:00:90:FA:14:3F:10 | IO 0 - FC port 0 on SPA  (Не подключен к хосту) |
| 20:00:00:90:FA:14:3F:11 | 10:00:00:90:FA:14:3F:11 | IO 0 - FC port 0 on SPB  (Не подключен к хосту) |

1. Имена портов и узлов в таблицах совпадают



1. Внесенные изменения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **World Wide Node Name** | **World Wide Port Name** | **Порты** | **Zone Name** |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:64:08:E0:02:22 | FC port 0 on SPA | VNX\_SPA\_0\_WIN1\_HBA0 vsan 10 |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6C:08:E0:02:22 | FC port 0 on SPB | VNX\_SPB\_0\_WIN1\_HBA1 vsan 20  VNX\_SPB\_0\_LIN1\_HBA1 vsan 20 |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:65:08:E0:02:22 | FC port 1 on SPA | VNX\_SPA\_1\_VNX\_SPA\_2 vsan 10 |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6D:08:E0:02:22 | FC port 1 on SPB | VNX\_SPB\_1\_ VNX\_SPB\_2 vsan 20 |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:66:08:E0:02:22 | FC port 2 on SPA | VNX\_SPA\_1\_VNX\_SPA\_2 vsan 10 |
| 50:06:01:60:88:E0:02:22 | 50:06:01:6E:08:E0:02:22 | FC port 2 on SPB | VNX\_SPB\_1\_ VNX\_SPB\_2 vsan 20 |
| 20:00:00:90:FA:14:3D:60 | 10:00:00:90:FA:14:3D:60 | IO 0 - FC port 0 on SPA  (Хост – 10.244.214.222) | VNX\_SPA\_0\_WIN1\_HBA0 vsan 10  VNX\_SPA\_0\_LIN1\_HBA0 vsan 10 |
| 20:00:00:90:FA:14:3D:61 | 10:00:00:90:FA:14:3D:61 | IO 0 - FC port 0 on SPB  (Хост – 10.244.214.222) | VNX\_SPB\_0\_WIN1\_HBA1 vsan 20 |
| 20:00:00:90:FA:14:3F:10 | 10:00:00:90:FA:14:3F:10 | IO 0 - FC port 0 on SPA  (Не подключен к хосту) | VNX\_SPA\_0\_LIN1\_HBA0 vsan 10 |
| 20:00:00:90:FA:14:3F:11 | 10:00:00:90:FA:14:3F:11 | IO 0 - FC port 0 on SPB  (Не подключен к хосту) | VNX\_SPB\_0\_LIN1\_HBA1 vsan 20 |

Отпечаток FC SAN (trace) – часть 2